			고객문서검토서 CUSTOMER DOCUMENT REVIEW SHEET(CDR)							담당자		차장 김 재 명
										TEL		051) 920-1031
에스이에스티(주)
										FAX		051) 920-1097
PROJECT 공사명							JOB NO. 공사번호
ITEM NO. 기기명							CUSTOMER 발주처
QT'Y 제작수량		Working			Set		DELIVERY 납기
		Stand-By			Set
NO. 번호	REVIEW ITEM 검토항목			REVIEW RESULT 검토결과									REMARK 비고
1	적용규격			□ Maker Standard				□ Owner Specification
2	여과목적			□ 여액만 사용		□ Cake만사용		□ 여액, CAKE			□ 불필요
3	원액 명칭(종류)			□		□		□			□
4	여과온도			□ 상온		□ 80℃이하		□ 80℃이상			□
5	원액의 화학적특성			□ 유독성		□ 무독성		□ 인화성			□
6	원액량			□ M3/D		□ M3/Hr		□ M3/Cycle			□
7	원액의 비중			□		□		□			□
8	원액중 고형분의 특성			□ 용해성		□ 불용해성		□			□
9	고형분의 함유량			□		□		□			□
10	요구함수율			□		□		□			□
11	일일 가동시간			□ Hr		□		□			□
12	여과조제의 사용			□		□		□			□
13	탈수기의 사양			□ 전자동		□ 반자동		□ 수동			□
14	여과판의 사양			□ 압착식		□ 단식		□ 복식			□
15	여과판의 재질			□ P.P		□ SUS		□ FC			□
16	CAKE 세정			□ Yes		□ No		□			□
17	여포진동장치			□ Yes		□ No		□			□
18	여포세정장치			□ Yes		□ No		□			□
19	여과PUMP의 압력			□ Kg/cm2g		□		□			□
20	전기적 특성			□ 220/110V		□ 380/110V		□ 440/110V			□
21	방폭 등급			□ N/A		□ Ex e Ⅱ T3		□ Ex d Ⅱ B T4			□
22	Valve 사양			□ Manual		□On/Off		□ Control			□
23	부대설비 요구사항			□ Air Tank		□Water Tank		□ Conveyor			□ Hopper
				□ Platform		□Chute		□ Drip-Pan			□ Spacer
				□ Spare Parts		□		□			□
24	중요검사사항			□ 소재검사		□ 중간검사		□ 최종검사			□ 무부하
PREPARED BY (작성자)							DATE (일자)